5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

5.1  Vyhodnocení záboru zemědělského  půdního fondu

5.1.1 Úvod 

Územní plán obce Čemíny - Zemědělská příloha je zpracována podle zák.č.334/1992 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č.10/1998 Sb a zákona č.98/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Stanovení kvality zemědělské půdy určenou BPEJ a zařazení těchto kódů do tříd ochrany zemědělské půdy je zpracováno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.OOPL/1067/96.

Územní plán obce Čemíny - Zemědělská příloha je  zakreslena do situace v měřítku

1 : 5 000. Grafická část mimo jiné obsahuje  , hranice zastavěného území , hranice rozvojových ploch , hranice zastavitelného území , zemědělské areály atd. Dále jsou v situaci  barevně zvýrazněny druhy pozemků v lokalitách územního rozvoje v nichž dochází k záboru.  

Trasy polních cest a objekty zemědělské výroby jsou převzaty z přehledných map v měřítku 1 : 10 000.

5.1.2. Kvalita ZPF a zemědělská výroba

Hodnocení kvality zemědělské půdy vychází z klasifikační soustavy BPEJ , která zároveň charakterizuje klimatický region , štěrkovitost a hloubku půdního profilu. 

Zemědělská živočišná výroba v oblasti je vhodná především pro chov skotu a prasat. Rostlinná výroba v oblasti je zaměřena na tradiční plodiny např.obilí , kukuřice , řepka , řepa….....

Z hlediska požadavků nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy lze konstatovat , že :

26,98% záborových ploch patří do třídy II. Do II.třídy ochrany jsou situovány 

                zemědělské půdy , které mají  v rámci jednotlivých klimatických regionů 

                nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně            

                zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné.

               Zpracovatel  předesílá , že záboru zemědělské půdy II. třídy ochrany se 

               nebylo možné zcela vyhnout z důvodů  návaznosti na ostatní obory 

               urbanistického plánování a že se snažil v rámci možností zábor těchto 

               ploch minimalizovat.

12,57% záborových ploch patří do třídy III. Do III.třídy jsou sloučeny půdy 

               v jednotlivých klimatických regionech  s průměrnou produkční schopností a 

               středním stupněm ochrany , které je možno v územním plánování  využít 

               pro eventuelní výstavbu.

 28,97% rozvojových ploch patří do třídy IV. Do IV.třídy jsou sdruženy půdy 

                s převážně podprůměrnou produkční   schopností v rámci klimatických 

                regionů  s jen omezenou ochranou , využitelné pro výstavbu.

 18,03% rozvojových ploch patří do třídy V. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty 

               zbývající  bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“) , které 

               představují zejména půdy s nízkou produkční schopností včetně půd ,  

               mělkých , velmi svažitých , hydromorfních , štěrkovitých až  kamenitých a 

               erozně nejvíc ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 

               zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější 

               nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany 

               s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších 

               zájmů ochrany životního prostředí.

Zbytek záborových ploch (13,45 %) tvoří nezemědělská půda.

Podrobnější informace o požadavcích nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy viz. Tabulková část (Tabulka 1 a Tabulka 3) , která je nedílnou součástí Zemědělské přílohy.

Charakteristika klimatického regionu :

Záborové plochy  patří do klimatického regionu mírně teplého , suchého , který se označuje kódem 4 (Symbol MT 1)

Suma teplot nad + 10 °C                            : 2400 - 2600

Průměrná roční teplota                               : 7 – 8,5 °C

Průměrný roční úhrn srážek                       : 450 – 550 mm

Pravděpodobnost suchých veget.období    : 30 - 40 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek :

Záborové plochy se rozprostírají především na ploše těchto hlavních  půdních  jednotek :

HPJ 15 : llimerizované půdy , hnědozemě illimerizované , hnědé půdy a hnědé půdy 

                illimerozované , včetně slabě oglejených forem na svahovinách se 

                sprašovou příměsí ; středně těžké až těžké ; s příznivým vodním režimem.

HPJ 21 : Hnědé půdy a drnové půdy (regosoly) , rendziny a ojediněle i nivní půdy na 

                píscích ; velmi lehké ; silně výsušné.

HPJ 31 : Hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících 

                permokarbonských horninách ; bez štěrku , až středně štěrkovité ; vláhové 

                poměry nepříznivé , velmi závislé na vodních srážkách.

HPJ 39 : Nevyvinuté půdy na všech horninách , s velmi mělkou humusovitou vrstvou 

                (do 0,1 m) na málo zvětralé skále ; většinou (kromě vlhkých oblastí) 

                výsušné.

HPJ 47 : Oglejené půdy na svahových hlínách ; středně těžké až středně skeletovité 

                nebo slabě kamenité ; náchylné k dočasnému zamokření.

HPJ 59 : Nivní půdy glejové na nivních uloženinách ; těžké až velmi těžké ; vláhové 

                poměry nepříznivé , po odvodnění příznivější.

HPJ 64 : Glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé , avšak zkulturněné , na různých 

                zeminách i horninách ; středně těžké až velmi těžké ; příznivé pro trvalé  

                travní porosty ; po odvodnění i pro ornou půdu.

HPJ 72 : Glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh s hladinou 

                podzemní vody trvale blízko povrchu – výrazně zamokřené.

5.1.3.  Odtokové a hydrogeologické poměry 

Na přehledné situaci Územní plán obce Čemíny - Zemědělská příloha  je graficky orientačně znázorněno odvodnění v obci a jejím nejbližším okolí. Dnes se jednotlivé odvodněné plochy nikde neevidují , neboť meliorační opatření jsou plně v kompetenci vlastníků pozemků. V souvislosti s touto skutečností  Zemědělská vodohospodářská  správa  neaktualizuje údaje o melioracích. 

Nicméně odtokové a hydrogeologické poměry novou výstavbou podle předloženého návrhu narušeny nebudou.

Co se dalších informací o poloze a stavu odvodnění je nutno jednat přímo s vlastníky (eventuelně uživateli) jednotlivých pozemků , neboť odvodnění spadá do jejich správy.

5.1.4.  Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu ZPF  

Plánovanou zástavbou ÚP obce Čemíny  dochází ve vybraných lokalitách s novým funkčním využitím k celkovému záboru 9,0488 ha  (vše mimo zastavěné území). Záborové plochy se nalézají na území jednoho  katastru (k.ú.Čemíny).

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem , který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení , nedochází k závažnému narušení organizace zemědělského půdního fondu v oblasti.

Podle údajů poskytnutých Katastrálním úřadem se jedná o zábor 

7,8314 ha zemědělské půdy (86,55 % záborových ploch) a to v kultuře :

orná  -                               6 , 4006 ha

zahrady  -                          0 , 9665 ha

sady -                                0 , 0000 ha

travní porosty -                  0 , 4643 ha

Zábor ZPF celkem    :      7 , 8314 ha

Zbytek záborových ploch (13,45 %) tvoří nezemědělská půda a to v kultuře :

lesy -                                 0 , 0000 ha

vodní plochy -                   0 , 0402 ha

ostatní plochy -                 1 , 1772 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany zemědělské půdy jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3) , která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

5.1.5. Zdůvodnění záboru podle nových funkčních souborů  

ÚP obce Čemíny předpokládá pro další období rozvoj především v oblasti bydlení , smíšeného území , sportu a rekreace , zemědělství , technické vybavenosti a zeleně. 

Tato výstavba si vzhledem ke specifickým podmínkám vyžádá zábor orné půdy , zahrad ,  trvalých travních porostů vodních ploch a ostatních ploch, přestože byly vybrány plochy  s přímou návazností na stávající zástavbu.

5.1.6. Soupis lokalit
k.ú.Čemíny : 

Návrhové plochy -   N1,N2                Plochy bydlení

                                N3                     Plochy soukromé zeleně a zahrad

                                N4,N5                Plochy bydlení

                                N6                     Plochy pro sport a rekreaci

                                N7,N8               Plochy bydlení

     N9                     Plochy smíšené

                                N10                   Plochy veřejné zeleně s parkovou úpravou

                                N11                   Plochy technické infrastruktury (ČOV)

                                N12                   Plochy bydlení

                                N13                   Plochy soukromé zeleně a zahrad

                                N14                   Plochy zemědělské výroby

5.1.7. Poznámka

Při projednávání tohoto řešení byly brány v úvahu především tyto skutečnosti :

a)  Rozvojové plochy navrhovat především v územích s vybudovanou dopravní       

      infrastrukturou , v návaznosti na stávající zástavbu a v těch územích , kde by 

      bylo vybudování této infrastruktury nejméně nákladné.

b) Upřednostňovat rozvoj v prolukách a v  zastavěném území

c)  Urbanistickým řešením zcelit jednotlivé části obce využitím ploch ZPF, které 

      nevhodně zasahují do organismu obce

d) Minimálně zasahovat do ZPF, především do I.a II.třídy ochrany zemědělské půdy

e) Maximálně využít stávající areály,stávající manipulační plochy........

5.2.  Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa

5.2.1. Úvod 

ÚP obce Čemíny - Zemědělská příloha  je zpracována podle platných předpisů zák.č.289/1995 Sb.o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (Lesní zákon).

Lesní zákon stanoví předpoklady pro zachování lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Stanovuje předpoklady pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Zákon dále stanoví , že veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa , musí být účelně obhospodařovány. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Každý majitel lesa si musí počínat tak , aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů. 

Vlastník je povinnen usilovat při hospodaření v lese o to , aby byly zachovány a rovnoměrně plněny i ostatní funkce lesa , aby byl zachován a chráněn genofond lesních dřevin. Předpokladem trvale udržitelného hospodaření v lese jsou lesní hospodářské plány (LHP)zpracovávané na období 10 let.

Záborové plochy se nalézají na území jednoho katastrálního území (k.ú.Čemíny).

5.2.2. Závěrečné posouzení předpokládaného návrhu LPF  

Vhodně upraveným urbanistickým návrhem , který je hodnocen jako nejvýhodnější variantní řešení , nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa .

Zábor LPF celkem    :    0 , 0000 ha

Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku a požadavky nových funkčních souborů na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou podrobně vyjádřeny v tabulkové části ( Tabulka 1 a Tabulka 2 a Tabulka 3) , která je nedílnou součástí této plánovací dokumentace.

5.2.3. Soupis lokalit
viz.I.Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

5.3   Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

5.3.1. Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch :

Zábor ZPF celkem    :                   7 , 8314 ha

Zábor ost.pl.celkem  :                   1 , 2174 ha

Zábor LPF celkem    :                    0 , 0000 ha

Zábor celkem            :                    9 , 0488 ha

Změna kultury (bez záboru) :         0 , 0000 ha

5.3.2. Přílohy 

1  - Průvodní zpráva

I. Vyhodnocení záboru  zemědělského půdního fondu

II.        Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa

III.       Závěrečná rekapitulace vyhodnocení záborových ploch

2 - Tabulková část :

  a)Tabulka 1 - Soupis lokalit - zábor ploch

  b)Tabulka 2 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle druhu pozemku

  c)Tabulka 3 - Požadavky nových funkčních souborů na plochy dle tříd ochrany 

                         zemědělské půdy

3 - Grafická část :

   Přehledná situace ÚP obce Čemíny v měřítku 1 : 5 000

